### Załącznik nr 3 SWZ

Zamawiający:
**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec**

Wykonawca:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

 *do reprezentacji)*

**Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem**

 **Numer postępowania: ZGKIM.271.8.2024**

***Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu***

1. **Cięgnik rolniczy**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany****(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| * Rok produkcji – nie starszy niż 2024
 | ……….. rok  |
| * Typ silnika - Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, 4-Cylindrowy
 | TAK/NIE\* |
| * Moc silnika – min. 90 KM
 | ……….. KM |
| * Pojemność silnika – min. 3600 cm3
 | ……….. cm3 |
| * Norma emisji spalin minimum - Min. EURO STAGE V
 | ……….. |
| * Skrzynia biegów z rewersem mechanicznym i biegami pełzającymi
 | TAK/NIE\* |
| * Ilość przełożeń- przód/tył minimum – 20/20
 | Przód: ……….. / tył: ……….. |
| * Min. Prędkość: 40 km/h
 | ……….. km/h |
| * Rodzaj napędu 4WD załączany elektrohydraulicznie z przycisku
 | TAK/NIE\* |
| * Obroty tylnego WOM- minimum- 540/540
 | TAK/NIE\* |
| * Pompa hydrauliczna - wydajność min 64 l/min
 | ……….. l/m |
| * Tylny TUZ - Dolne ramiona kategorii II z hakami,
 | TAK/NIE\* |
| * Przedni TUZ - udźwig min 2,0 T z funkcja pływającą + wyprowadzenie I sekcji hydrauliki
 | TAK/NIE\* |
| * Udźwig podnośnika w całym zakresie minimum 4400 kg
 | TAK/NIE\* |
| * Zaczep - Transportowy przesuwny górny + zaczep dolny
 | TAK/NIE\* |
| * Szybkozłącza hydrauliczne - Nie mniej niż II sekcyjny, z jedną sekcją wyposażoną w funkcję pływająca
 | TAK/NIE\* |
| * Kabina - Kabina 4 słupkowa z klimatyzacją i ogrzewaniem, 2 drzwi, tylna szyba z siłownikami gazowymi, siedzenie kierowcy z amortyzacją oraz pasami bezpieczeństwa i siedzenie pasażera z homologacją, spryskiwacz przedniej szyby wraz z wycieraczką, szyberdach, instalacja radiowa, lampa sygnalizacyjna pomarańczowa
 | TAK/NIE\* |
| * Układ kierowniczy - hydrauliczny
 | TAK/NIE\* |
| * Układ hamulcowy - Hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie
 | TAK/NIE\* |
| * Hamulec postojowy - Mechaniczny
 | …….... [kg] |
| * Rozstaw osi min: 2 350 mm
 | …….... [mm] |
| * Max długość - 4400 mm
 | …….... [mm] |
| * Pojemność zbiornika paliwa min. 120 l
 | …….... [l] |
| * Koła przód / tył minimum: Kp 340/85R24, Kt 420/85 R34
 | TAK/NIE\* |
| * Wyposażenie Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
 | TAK/NIE\* |
| * Dodatkowe wyposażenie:

- Przedni TUZ + wyprowadzenie hydrauliki I sekcja na przód ciągnika- Łańcuchy śniegowe na przednie koła, łańcuchy w kształcie kwadratowej siatki, wykonane z tytanowej stali stopowej,  | TAK/NIE\* |
| * Wskaźniki:

- licznik motogodzin, - wskaźnik obrotów, poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i ciśnienia oleju | TAK/NIE\* |
| * Oświetlenie:

- 2 przednie główne światła, 2 przednie przeciwmgielne, - 2 reflektory robocze z przodu, - 4 reflektory robocze z tyłu, - światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | TAK/NIE\* |
| * Dokumentacja:

- Świadectwo zgodności WE – umożliwiające rejestrację ciągnika na terenie Polski – ilość miejsc w kabinie 2- Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE\* |

1. **Pług śnieżny**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany****(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| * Rodzaj pługa - Pług do odśnieżania składany typu strzałka mocowany do ciągnika rolniczego
 | TAK/NIE\* |
| * Mocowanie do ciągnika rolniczego: mocowanie dwufunkcyjne TUZ kat II i EURO ramka
 | TAK/NIE\* |
| * Szerokość lemiesza wyprostowanego – min. 2,7 m
 | …….... [m] |
| * Wysokość lemiesza (od 0,7-1,0 m)
 | …….... [m] |
| * Elementy robocze:

- Hydraulicznie sterowane lemiesze z wymienną gumową listwą zgarniającą (prawy, lewy), - kopiowanie terenu ruchoma rama, - amortyzacja lemiesza, - płozy podporowe, - sterownik w kabinie operatora | TAK/NIE\* |
| * Sposoby odgarniania - co najmniej cztery pozycje robocze

- w prawo- w lewo- symetrycznie prawo – lewo- zbieranie do środka | TAK/NIE\* |
| * Kąty wychylenia lemieszy: prawo / lewo - do 30°
 | TAK/NIE\* |
| * Oświetlenie LED
 | TAK/NIE\* |
| * Pług fabrycznie nowy, nieużywany
 | TAK/NIE\* |

1. **Posypywarko-piaskarka**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany****(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| * Rodzaj: posypywarka talerzowa zawieszana na TUZ kat II
 | TAK/NIE\* |
| * Pojemność: min. 850 L
 | …….... [l] |
| * Specyfikacja: posypywarka z talerzem z tworzywa, podłoga wibracyjna
 | TAK/NIE\* |
| * Wyposażenie:

- Oświetlenie drogowe LED, - sterowanie ilością wysypu oraz szerokością rozrzutu mechaniczne, - plandeka- oświetlenie | TAK/NIE\* |
| * Posypywarka fabrycznie nowa, nieużywana
 | TAK/NIE\* |

###