### Załącznik nr 3 SWZ

Zamawiający:
**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec**

Wykonawca:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

 *do reprezentacji)*

**Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg – pług i piaskarko-posypywarka
Numer postępowania: ZGKIM.271.8.2024**

***Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu***

1. **Pług śnieżny**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany****(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| 1. **Charakterystyka techniczna i wyposażenie**
 |  |
| * Szerokość robocza: 2970 – 3000 [mm]
 | …. [mm] |
| * Kąt skrętu: 30 stopni
 | …. stopni |
| * Lemiesz gumowy z amortyzacją
 | TAK/NIE\* |
| * Oświetlenie
 | TAK/NIE\* |
| * Mocowanie do płyty komunalnej standard DIN 76060 TYP A
 | TAK/NIE\* |
| * Kopiowanie terenu
 | TAK/NIE\* |
| * Koła podporowe
 | TAK/NIE\* |
| * Sterownik – zasilanie 24v
 | TAK/NIE\* |
| * Sterowanie elektrohydrauliczne z położeniem pływającym i dociskiem
 | TAK/NIE\* |
| * Waga: 600 -700 [kg]
 | …….... [kg] |
| 1. **Wyposażenie dodatkowe**
 |  |
| * Płyta montażowa– czołownica 1 szt. do samochodu ciężarowego MAN ……..
 | TAK/NIE\* |
| 1. **Dodatkowe wymagania i usługi towarzyszące zamówieniu:**
 |  |
| * Dostawa i montaż na wskazanym nośniku (pojeździe) - MAN 4x4 2-osiowy
 | TAK/NIE\* |
| * Uruchomienie sprzętu
 | TAK/NIE\* |
| * Szkolenie z obsługi (w tym z montażu i demontażu) dla min. 1 pracownika Zamawiającego
 | TAK/NIE\* |

1. **Posypywarko-piaskarka**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany****(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| 1. **Charakterystyka techniczna i wyposażenie**
 |  |
| * Pojemność skrzyni: 5-6 [m3]
 | …. [m3] |
| * Gramatura posypywania solą od 5 do 40 g/m2
 | TAK/NIE\* |
| * Gramatura posypywania kruszywem od 50 do 200g/m2
 | TAK/NIE\* |
| * Sterowanie za pomocą panelu w kabinie operatora – 24v
 | TAK/NIE\* |
| * Masa: 1500 - 1600 [kg]
 | …….... [kg] |
| * Zasilanie za pomocą hydrauliki ciężarówki - wydatek instalacji hydraulicznej 35 l/min
 | TAK/NIE\* |
| * Długość platformy: 3,80 - 3,85 [m]
 | …. [m] |
| * Szerokość platformy: 2,2 - 2,3 [m]
 | …. [m] |
| * Podpory postojowe
 | TAK/NIE\* |
| * Plandeka
 | TAK/NIE\* |
| 1. **Wyposażenie dodatkowe**
 |  |
| * Podpory postojowe
 | TAK/NIE\* |
| 1. **Dodatkowe wymagania i usługi towarzyszące zamówieniu:**
 |  |
| * Dostawa i montaż na wskazanym nośniku (pojeździe)
 | TAK/NIE\* |
| * Uruchomienie sprzętu
 | TAK/NIE\* |
| * Szkolenie z obsługi (w tym z montażu i demontażu) dla min. 1 pracownika Zamawiającego
 | TAK/NIE\* |

###